# ETUsbridge | Top Previous Next

ويژگي هاي سيستم مانيتورينگ 1E مخابراتي –PRI (ETUsbridge): - داراي 60 ورودي صوتي آنالوگ براي ضبط صداي تلفن و محيط (1E2) - قابليت تشخيص سيگنال DTMF و نمايش شماره تلفن روي هر خط - قابليت تشخيص وضعيت هاي مختلف تلفن شامل: گذاشتن گوشي برداشتن گوشي، شماره گيري و تشخيص شماره گيري بصورت پالس - تشخيص شماره داخلي مکالمات شهري براي مراکز تلفن: پاناسونيک اريکسون و مايتل - PRI / CAS3 Signaling - AMI / HDB3 Line Coding - 75?/ 120?/ HZ - تغذيه تنها از طريق پورت USB و بي نياز از منبع تغذيه جداگانه PowerLED آن قرمز روشن و سبز چشمک زن مي باشد. داراي دو LED که اگر روشن باشند قطع بودن خطوط ET را به ما اطلاع مي دهد مي باشد. ارتباط دستگاه با کامپيوتر USB بوده که جريان مصرفي آن نيز را تأمين مي کند. ابعاد آن نيز به اندازه يک 3.5" بانک فلاپي درايو مي باشد.
نوع دستگاه | سيستم ضبط مکالمات
سازنده | شرکت مهندسين تلسا
مدل | ETUSBridge
تعداد ورودي | 2 عدد
نوع ورودي | E1 سيستم ضبط مکالمات
ابعاد | cm2.5 ×cm9.5×cm10.5
نوع جعبه | رو ميزي
ملزومات سخت افزاري | رايانه با چيپ ست Intel يا Via
نرم افزار کنترلي | Telsa VAS Pack
سيستم عامل | all 32 bit os + 64 bit os for only client
گارانتي | 12 ماه