# Vasalg | Top Previous Next

ويژگي هاي سيستم مانيتورينگ 4 کاناله (vasalg): - داراي 4 ورودي صوتي آنالوگ براي ضبط صداي تلفن و محيط - قابليت تشخيص سيگنال DTMF و نمايش شماره تلفن روي هر خط - قابليت تشخيص وضعيت هاي مختلف تلفن شامل: گذاشتن گوشي، برداشتن گوشي ، شماره گيري و تشخيص شماره گيري بصورت پالس - تشخيص شماره داخلي مکالمات شهري براي مراکز تلفن: پاناسونيک، اريکسون و مايتل - نمونه برداري 64 کيلو بيت در ثانيه با فرمت A-Law - عدم ايجاد هرگونه نويز روي صدا با مقاومت 5/0 مگا اهم - تغذيه تنها از طريق پورت USB و بي نياز از منبع تغذيه جداگانه LEDهاي دستگاه 3 نوع مي باشد: - LED آماده به کار دستگاه که در دو رنگ بوده و رنگ آن به سبز و نارنجي در حال تغيير است. - LEDهاي اتصال خطوط که در دو رنگ آبي و سبز ميباشد که روشن بودن آن نشان دهنده اتصال خطوط مي باشد. - LED قرمز به معناي اين است که دستگاه در حال ضبط آن خط مي باشد. USB وظيفه تأمين جريان برق مصرفي دستگاه و انتقال Dataي بدست آمده از خطوط به کامپيوتري که به آن متصل مي باشد را بر عهده دارد. ابعاد اين دستگاه در اندازه بانک 3.5" Case يا همان فلاپي درايو مي باشد.
نوع دستگاه | سيستم ضبط مکالمات
سازنده | شرکت مهندسين تلسا
مدل | VASalg
تعداد ورودي | 4 عدد
نوع ورودي | R j11 ( دوسيم وسط)
ابعاد | cm2.5 ×cm9.5×cm10.5 منطبق با بانک 3.5 اينچي (فلاپي درايو) کيس کامپيوتر
نوع جعبه | فلزي
ملزومات سخت افزاري | رايانه با چيپ ست Intel يا Via
نرم افزار کنترلي | Telsa Recorder Pack
سيستم عامل | all 32 bit os + 64 bit os for only client
گارانتي | 12 ماه