# سيستم مانيتورينگ 1 لينک E1 دو طرفه (E1Usbridge): | Top Previous Next

ویژگی های سيستم مانيتورينگ 1 لينک 1E دو طرفه (Usbridge 1E): - داراي 30 ورودي صوتي آنالوگ براي ضبط صداي تلفن و محيط (1E) - داراي 30 ورودي براي پاسخگويي خودکار به تلفن با امکان تعريف سناريوي اختصاصي - قابليت تشخيص سيگنال DTMF و نمايش شماره تلفن روي هر خط - قابليت تشخيص وضعيت هاي مختلف تلفن شامل: گذاشتن گوشي، برداشتن گوشي، شماره گيري و تشخيص شماره گيري بصورت پالس - تشخيص شماره داخلي مکالمات شهري براي مراکز تلفن: پاناسونيک، اريکسون و مايتل - /CAS 3 Signaling PRI - AMI/HDB3 Line Coding - 75?/ 120? / HZ - تغذيه تنها از طريق پورت USB و بي نياز از منبع تغذيه جداگانه
نوع دستگاه | سيستم ضبط مکالمات
سازنده | شرکت مهندسين تلسا
مدل | E1USBridge
تعداد ورودي | 1 عدد
نوع ورودي | Rj 45
ابعاد | cm2.5 ×cm9.5×cm10.5
نوع جعبه | رو ميزي و بانک 4/5,1 اينچي ( CD درايو)
ملزومات سخت افزاري | رايانه با چيپ ست Intel يا Via
نرم افزار کنترلي | Telsa VAS Pack & Answering
سيستم عامل | all 32 bit os + 64 bit os for only client
گارانتي | 12 ماه