# نحوه اتصال انواع خطوط به دستگاه | Top Previous Next

• حالت اول: در اين حالت فرض كنيد كه يك شركت با پنج خط تلفن داريد كه اين خطوط را از شركت مخابرات خريداري كرده و آنها را به پنج گوشي تلفن به صورت مستقيم متصل كرده ايد. حال تصميم داريد كه با استفاده از سيستم ضبط مكالمات تلسا اين خطوط تلفن را مورد كنترل و مديريت خود قرار دهيد. براي اين منظور بايد از هر خط تلفن يك انشعاب گرفته و به كانال هاي ورودي سيستم تلسا متصل كنيد، با اينكار شما مي توانيد هر پنج خط را مديريت نمائيد. شکل 1: ضبط مستقيم خطوط تلفن شهري • حالت دوم: در اين حالت فرض كنيد كه چند خط تلفن آنالوگ و يا E1 از شركت مخابرات خريداري كرده و آنها را به ورودي هاي مركز تلفن داخلي شركت خود متصل كرده ايد. مركز تلفن نيز چندين خط داخلي را براي شما ايجاد كرده است كه اين خطوط علاوه بر تماس هاي داخلي شركت، مي توانند با محيط خارج هم تماس برقرار كنند. حال شما مي خواهيد فقط تماس هايي را كه با محيط خارج ازشركت برقرار مي شود ضبط و مديريت كنيد. براي اين منظور يك انشعاب از هر يك از خطوط مخابراتي كه به مركز تلفن وارد مي شوند گرفته و به كانال هاي ورودي سيستم ضبط مكالمات خود متصل كنيد، با اين روش شما مي توانيد تماس هايي كه با خارج از شركت برقرار مي شود را ضبط و مديريت كنيد ولي امكان ضبط مكالمات و آرشيو تماس هاي داخلي وجود ندارد. نكته: بايد توجه داشت در اكثر شركت ها تعداد خطوط داخلي، بيشتر از خطوط تلفن شهري مي باشد، در نتيجه اين راه حل براي شركت هايي كه بودجه اي محدود دارند )با توجه به افزايش تصاعدي قيمت سيستم هاي با تعداد پورت بالا (گزينه اي مناسب مي باشد. کاربرد: ضبط مکالمات تلفني از طريق خطوط آنـالـوگ و ديجيتال (سازگـار با انـواع مراکز تلفن) شکل 2: ضبط خطوط تلفن شهري شامل فقط مکالمات ورودی یا خروجی با بیرون • حالت سوم: اين حالت مانند حالت قبل است با اين تفاوت كه امكان ضبط و آرشيو مكالمات داخلي نيز امكان پذير مي باشد. بدين منظور بايد بر خلاف حالت قبل كه از كابل هاي ورودي به مركز تلفن انشعاب مي كشيديد، از كابل هاي خروجي مركز تلفن كه در واقع هر كدام يك خط داخلي هستند يك انشعاب گرفته و به كانال هاي ورودي سيستم ضبط مكالمات خود متصل كنيد. با اين روش شما مي توانيد با استفاده از سيستم تلسا كليه تماس ها و مكالمات صورت گرفته چه داخلي و چه خارجي را مشاهده و ضبط كنيد. کاربرد: بعنوان مثال ميتوان این ساختار را براي طريقه نصب و استفاده سيستم ضبط مکالمات بخش بازرگاني 4 کاناله در يک موسسه يا شرکت براي ارزيابي راندمان فروش کارمندان قسمت بازاريابي نام برد. شکل 3: ضبط خط تلفن داخلی شامل مکالمات ورودی یا خروجی با بیرون و مکالمات داخلی با داخلی • حالت چهارم: در اين حالت ما يك مركز ارتباط بيسيم داريم كه مي خواهيم مكالمات و تماس هاي صورت گرفته را ضبط و مديريت كنيم. براي اين كار بايد مركز بيسيم را با استفاده از كابل مخصوص به سيستم ضبط تلسا متصل كنيم. شکل 4: ضبط مکالمات مرکز بيسيم • حالت پنجم: در اين حالت فرض كنيد كه يكسري ميكروفون در نقاط مختلف شركت خود تعبيه كرده و قصد ضبط و آرشيو صداهاي دريافت شده توسط اين ميكروفون ها را داريد. براي اين منظور بايد كابل هاي متصل به هر ميكروفون را به كانال هاي ورودي سيستم ضبط مكالمات تلسا متصل كنيد. کاربرد: ضبط صداي محيط (ميکروفون مخفي)، ضبط صدا درکنفرانس ها و سمينارها، جلسات هيئت مديره، ضبط صداي دوربينهاي مداربسته مجهز به ميکروفون. شکل 5: ضبط صداي ميکروفن • حالت ششم: ضبط و مستندسازي برنامه هاي راديو براي تمامي مراکزي که آرشيو صوتي برايشان ضروري مي باشد، صداوسيما، موسسات و تمامي مراکز آموزشي، خبرنگاران و مراکز مختلفي که آخرين اخبار و اطلاعات روز را آرشيو ميکنند. کاربرد: در اين حالت بطور فرض شما يك خبرنگار هستيد و نياز داريد كه اخبار پخش شده از طريق راديو را ضبط، آرشيو و مديريت كنيد. براي اين منظور شما بايد از يك كابل مخصوص كه يك سر آن به خروجي هدفون راديو و سر ديگرش سوكت RJ11 است و به كانال ورودي سيستم ضبط مكالمات متصل مي شود استفاده كنيد. شکل6: ضبط صدای راديو کاربردها: ضبط صداي انواع بيسيم هاي استاندارد در ايران.