# Vasblg | Top Previous Next

ويژگي هاي سيستم مانيتورينگ 16 کاناله (Vasblg): - داراي 16 ورودي صوتي آنالوگ براي ضبط صداي تلفن و محيط - قابليت تشخيص سيگنالِِِ DTMF و نمايش شماره تلفن روي هر خط - قابليت تشخيص وضعيت هاي مختلف تلفن شامل: گذاشتن گوشي، برداشتن گوشي، شماره گيري و تشخيص شماره گيري بصورت پالس - تشخيص شماره داخلي مکالمات شهري براي مراکز تلفن: پاناسونيک، اريکسون و مايتل - نمونه برداري 64 کيلو بيت در ثانيه با فرمتA-Law - عدم ايجاد هرگونه نويز روي صدا با مقاومت 5/0 مگا اهم - تغذيه تنها از طريق پورت USB و بي نياز از منبع تغذيه جداگانه PowerLED آن در دو رنگ سبز نارنجي به حالت چشمک زن (يعني دستگاه آماده به کار مي باشد) و رنگ قرمز (به معناي خط در حال ضبط) مي باشد. ارتباط دستگاه با کامپيوتر USB بوده که جريان مصرفي آن نيز را تأمين مي کند.
نوع دستگاه | سيستم ضبط مکالمات
سازنده | شرکت مهندسين تلسا
مدل | VASalg
تعداد ورودي | 16 عدد
نوع ورودي | R j11 ( دوسيم وسط)
ابعاد | cm2.5 ×cm9.5×cm10.5
نوع جعبه | رو ميزي و بانک 4/5,1 اينچي ( cd درايو)
ملزومات سخت افزاري | رايانه با چيپ ست Intel يا Via
نرم افزار کنترلي | Telsa VAS Pack
سيستم عامل | all 32 bit os + 64 bit os for only client
گارانتي | 12 ماه