# 3xVasblg | Top Previous Next

ويژگي هاي سيستم مانيتورينگ 48 کاناله (3xVasblg): - داراي 48 ورودي صوتي آنالوگ براي ضبط صداي تلفن و محيط - قابليت تشخيص سيگنال ِِِDTMF و نمايش شماره تلفن روي هر خط - قابليت تشخيص وضعيت هاي مختلف تلفن شامل: گذاشتن گوشي، برداشتن گوشي، شماره گيري و تشخيص شماره گيري بصورت پالس - تشخيص شماره داخلي مکالمات شهري براي مراکز تلفن: پاناسونيک، اريکسون و مايتل - نمونه برداري 64 کيلو بيت در ثانيه با فرمت A-Law - عدم ايجاد هرگونه نويز روي صدا با مقاومت 5/0 مگا اهم - تغذيه تنها از طريق پورت USB و بي نياز از منبع تغذيه جداگانه
نوع دستگاه | سيستم ضبط مکالمات
سازنده | شرکت مهندسين تلسا
مدل | VASblg3
تعداد ورودي | 48 عدد
نوع ورودي | R j11 ( دوسيم وسط)
ابعاد | cm10 cm x 9.5 cm x2.5
نوع جعبه | داخل راک 19 اينچ u1
ملزومات سخت افزاري | رايانه با چيپ ست Intel يا Via
نرم افزار کنترلي | Telsa VAS Pack
سيستم عامل | all 32 bit os + 64 bit os for only client
گارانتي | 12 ماه