# قابليت ها | Top Previous Next

از جمله قابليت هاي اين سيستم مي توان به موارد زير اشاره کرد: - پشتيباني کليه خطوط آنالوگ: تلفن شهري يا داخلي آنالوگ (سازگار با تمامي مراکز تلفن پاناسونيک، زيمنس، کارين، پارس تلفن کار، آلکاتل، مايتل و ...)، راديو، ميکروفون (صورت جلسه صوتي جلسات ، سمينارها) و بيسيم (واحدهاي نظامي و انتظامي) با کابل اتصال مخصوص بيسيم هاي موتورولا. - سخت افزار USB با ابعاد استاندارد 3.5 اينچ فلاپي درايو (4 و 8 کاناله) و 5.25 اينچ CD درايو (16 کاناله) قابل نصب در کيس کامپيوتر بدون نياز به منبع تغذيه جداگانه.- امکان تعويض سخت افزار همزمان با کار نرم افزار. - داراي LEDهاي وضعيت دريافت و ضبط صدا. - 4 تا 1000 کانال ورودي (اعم از خطوط تلفن يا هرگونه ورودي صوتي) با يک کامپيوتر، با قابليت توسعه شبکه اي. - نصب و راه اندازي آسان با برنامه setup مولتي مديا (نصب اتوماتيک درايور سخت افزاري). - قابل نصب و اجرا در سيستم عاملهاي XP/2000/Vista - شناسايي خودکار سيستم متصل شده به کامپيوتر. - نرم افزار 3 لايه: ضبط، آرشيو (مرکزي و اتوماتيک) و کلاينت (کاربري در شبکه) - نرم افزار دو زبانه فارسي و انگليسي. - به روزرساني برنامه از طريق اينترنت. - امکان نام گذاري هرخط و مشاهده ظرفيت آن بصورت جداگانه. - ضبط مکالمات تمامي کانالها بصورت همزمان. - ضبط اتوماتيک و نامحدود (روي هارد يا ادوات آرشيو) مکالمات بدون نياز به اپراتور. - ضبط با تشخيص برداشتن گوشي، CallerID، حساس به صدا و ضبط دائم. - ثبت تعداد زنگهاي قبل از برداشتن گوشي و مکالمات پاسخ داده نشده. - تشخيص و نمايش فکس و تشخيص و نمايش کد mdc1200 مربوط به بيسيمهاي موتورولا - تشخيص شماره هاي تن و پالس وCallerID (DTMF و (FSK. - جستجو بر اساس شماره تماس و CallerID و مشخصات مکالمه. - امکان پخش مکالمه يا مکالمات ضبط شده (قابل استفاده در شبکه). - نمايش شکل موج سيگنال و DC هر خط بطور جداگانه (براي تست). - نمايش نام افراد مطابق دفترچه تلفن Address Book ويندوز. - امکان گزارشگيري کامل نموداري از تمامي مکالمات انجام شده (تحت وب). - امکان چاپ ليست مکالمات به همراه مشخصات آنها. - آرشيو و بازيابي مکالمات بصورت waveياMp3 بر روي هارد ديسک يا CD. - تهيه CD صوتي مکالمات ضبط شده براي انواع سيستمهاي صوتي.