# آرشيو | Top Previous Next

- منوي تنظيمات-سربرگ آرشيو-سربرگ داخلي TelsaArchive: در اين قسمت مي توان مسير و حجم آرشيو، حداقل زمان مکالمه (زماني که تعيين مي کند مکالمه هاي بيشتر از اين زمان را ثبت کند)، حداکثر تعداد رکوردها و ... را تنظيم نمود. آرشیو سرور می تواند رکوردها را روی کامپیوتر دیگری (به غیر از کامپیوتری که خودش روی آن نصب است) نیز آرشیو بگیرد بدین صورت در تنظیمات، سربرگ آرشیو، سربرگ داخلی TelsaArchive، باید تیک گزینه Use Same Server for File storage را برداشت و در کادر Archive Server Name، نام کامپیوتر مقصد، در کادر Archive Server IP، IP کامپیوتر مقصد، در کادر Archive UserName، نام کاربری سیستم مقصد و در کادر Archive Password رمز آن کاربر را وارد نمائید. - منوي تنظيمات-سربرگ آرشيو-سربرگ داخلي TelsaCenteralizer: اين پنجره براي تنظيم TCP/IP مي باشد همچنين ليست کاربراني که با برنامه Telsa Contact Manager کار مي کنند را در قسمت TelsaCentralizer clients نمايش مي دهد. در قسمت زيرين پنجره در ComboBox مي توان با تايپ و يا انتخاب يک سري سوالات با سرور ارتباط برقرار کرد و جواب را دريافت نمود. با فشردن دکمه «تجديد نام شرکت ها و افراد از دفتر تلفن در ليست رکوردها» نام افراد يا شرکت ها را از ليست رکوردهاي نمايش داده شده در سربرگ All Records حذف مي کند و با جستجوي مجدد در بانک بر اساس شماره تماس ثبت شده، نام فرد يا شرکت را در فيلد مربوطه پر مي کند.